|  |
| --- |
| CİHAZ BİLGİLERİ |
|
| MARKASI |   | KULLANIM YERİ |  | BAKIM PERİYODU | Günlük   |
| MODELİ |  | SERİ NO |   |
| YAPILACAK KONTROLLER |
|
| 1 | Kazan dairesinin temizliği yapılır veya yaptırılır. |
|
| 2 | Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis yetkilisine haber verilir. |
| 3 | Hidrometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir. |
| 4 | Kalorifer gidiş ve dönüş kolektörleri ve sirkülasyon pompaları kontrol edilir. |
| 5 | Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 60ºC’nin ve duman gazı sıcaklığını da 70 ºC’nin altına düşürülmemelidir.  |
|
| 6 | Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır. |
|
| 7 | Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis yetkilisine haber verilir. |
|
| NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Yetkilisine bilgi verilecektir. |
| TARİH | CİHAZIN DURUMU | KONTROL EDEN | İMZA |
|
| 01/……./20…. |   |   |   |
| 02/……./20…. |   |   |   |
| 03/……./20…. |   |   |   |
| 04/……./20…. |   |   |   |
| 05/……./20…. |   |   |   |
| 06/……./20…. |   |   |   |
| 07/……./20…. |   |   |   |
| 08/……./20…. |   |   |   |
| 09/……./20…. |   |   |   |
| 10/……./20…. |   |   |   |
| 11/……./20…. |   |   |   |
| 12/……./20…. |   |   |   |
| 13/……./20…. |   |   |   |
| 14/……./20…. |   |   |   |
| 15/……./20…. |   |   |   |
| 16/……./20…. |   |   |   |
| 17/……./20…. |   |   |   |
| 18/……./20…. |   |   |   |
| 19/……./20…. |   |   |   |
| 20/……./20…. |   |   |   |
| 21/……./20…. |   |   |   |
| 22/……./20…. |   |   |   |
| 23/……./20…. |   |   |   |
| 24/……./20…. |   |   |   |
| 25/……./20…. |   |   |   |
| 26/……./20…. |   |   |   |
| 27/……./20…. |   |   |   |
| 28//……/20…. |   |   |   |
| 29/……./20…. |   |   |   |
| 30/……./20…. |   |   |   |
| 31/……./20…. |   |   |   |